void ser\_int(){ // khoi tao uart

TXSTA = 0x20;

RCSTA = 0b10010000;

SPBRG = 25;

TXIF = RCIF = 0;

}

void tx(unsigned char a ){

TXREG = a;

while(!TXIF);

TXIF = 0;

}

unsigned char rx(){

while(!RCIF);

RCIF = 0;

return RCIF;

}

void txstr(unsigned char \*s){

while(\*s){

tx(\*s++);

}

}

